**附件1：**

**立式高压灭菌器基本需求**

1. 具备医疗器械注册证；
2. 容量≥100L；
3. 可以自动记录高压相关信息：压力、时间等；
4. 供应商需完成首次校验服务，办理相关合格证并承担所产生的相关费用。