**附件1：**

**采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **物理参数** | 尺寸 | 157\*78.2\*16.9mm(手持处) |
| 重量 | 268g（带电池） |
| 显示屏 | 5.0 |
| 分辨率 | HD1280\*720 |
| 背景灯 | LED |
| 触摸屏 | CTP多点触控、GFF |
| **环境参数** | 操作温度 | -10℃至+50℃ |
| 存储温度 | -20℃至+70℃ |
| 温度 | 10%~90%（无冷凝） |
| 抗跌落能力 | 1.5m水泥地面 |
| 抗滚落能力 | 300\*0.5m范围内滚落 |
| 环境密封等级 | IP67 |
| **性能** | 处理器 | 1.8GHz八核 |
| 内存 | 不低于2Gb+16Gb |
| 操作系统 | Android10 |
| 摄像头 | 13M |
| PC通信 | Micro USB2.0 |
| 电池 | 4000mAh |
| 实时时钟 | 通过Supper cap 10分钟备份 |
| 充电时长 | 4H左右 |
| 引擎 | 6603，N3601 |
| NFC（RFID） | 支持 |
| LED | 电池状况：红/绿/蓝 |
| 振动 | 振动马达 |
| 传感器 | 加速度感应，光感，距离传输 |
| 本地化语言 | 中文简体，英文 |
| **无线连接** | 无线局域网 | 80011 big nac |
| 无线局域网安全性 | WEP,B02.1x,TKIP，AES，LEAP，PEAPv0，PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2，EAP-GTC, EAP-TLS ，EAP-TTL5,WAP-PSK, WPA2 |
| 蜂窝网络 | 支持4G全网通，FDD-LTE: Band1/ Band 2/ Band 3/ Band4/ Band5/ Band7/ and8/ Band9/Band19/Ban020/Band26TDD-LTE: Band38/ Band39/ Ban40/ Ban41 |
| 蓝牙 | Bluetooth Class4.2无线蓝牙证体系认证 |
| **附件** | USB通信电缆 | Micro USB2.0到PC端的通信+支持适配器/USB充电 |
| USB墙上适配器 | 5v/2A |
| 终端4充充电座 | 4\*终端 |
| 手带、枪柄 |  |
| 电池四联充充电座 | 4\*电池充电 |
| ★**投标时需提供原厂商针对本项目的原厂授权函,签订合同前签提供原厂商针对本项目的原厂质保承诺函** |