|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **品牌** | **单位** | **数量** |
| 1 | 彩钢板墙面 | 纸面石膏板基层/10mm厚、龙骨75型400\*400间距、岩棉：K40、踢脚线：1.0mm不锈钢，高度100mm（彩钢板兴铁）， | 格满林 | m2 | 88 |
| 2 | 彩钢板运费 |  |  | 趟 | 1 |
| 3 | 防火门 |  | 国产 | 樘 | 1 |
| 4 | 应急灯 | 32A | 国产 | 只 | 4 |
| 5 | 人工 | 砌墙，75龙骨安装，墙面安装，玻璃贴面，微孔吊顶（含材料） |  | 批 | 1 |
| 6 | 机房防雷接地 |  | 国产 | 套 | 1 |
| 7 | 门禁系统 |  | 方本智能 | 套 | 1 |
| 8 | 机柜 | 2000\*1000\*600 | 图腾 | 个 | 2 |
| 9 | 精密空调 | 12.5KV | 艾默生 | 台 | 1 |
| 10 | 立式空调 | 5P | 格力 | 台 | 1 |
| 11 | 机房温湿度报警 |  |  | 台 | 1 |
| 12 | 机房监控 | 含显示屏 | 海康 | 套 | 1 |
| 13 | 机房消防系统 |  |  | 套 | 1 |
| 14 | 桥架 |  |  | 批 | 1 |
| 15 | PDU |  | 突破 | 套 | 4 |
| 16 | 主机维保服务 | 原厂工程师服务 | 艾默生 | 次 | 1 |
| 17 | SMP通讯卡 |  | 艾默生 | 块 | 1 |
| 18 | 电池 | 100AH |  | 节 | 32 |
| 注：以上设备包含安装调试. | | | | | |