附件3

南通市妇幼保健院手术室及生殖中心、实验室初、中、高效净化空调过滤器产品报价表

公司名称：（填写公司名称并加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 更换频次 | 规格型号 | 单次更换数量（个） | 2年更换总数量（个） | 单价（元） | 总价（元） |
| 初效平板式，G4效率，铝合金外框 | 新风口初效，1个月换一次 | G4-798\*545\*46MM | 8 | 192 |  |  |
| G4-750\*495\*46MM | 1 | 24 |  |  |
| 初效平板式，G4效率，铝合金外框 | 机组初效，2个月换一次 | G4-592\*287\*46MM | 22 | 264 |  |  |
| G4-592\*490\*46MM | 6 | 72 |  |  |
| G4-592\*592\*46MM | 32 | 384 |  |  |
| G4-592\*287\*95MM | 22 | 264 |  |  |
| G4-592\*490\*95MM | 16 | 192 |  |  |
| G4-592\*592\*95MM | 48 | 576 |  |  |
| G4-765\*340\*22MM | 2 | 24 |  |  |
| G4-395\*735\*22MM | 2 | 24 |  |  |
| G4-380\*735\*22MM | 2 | 24 |  |  |
| G4-495\*495\*22MM | 8 | 96 |  |  |
| 中效袋式，F7效率，铝合金外框 |  机组中效，3个月换一次 | F7-592\*592\*534MM\*8袋 | 80 | 640 |  |  |
| F7-592\*492\*534MM\*8袋 | 22 | 176 |  |  |
| F7-592\*287\*534MM\*6袋 | 16 | 128 |  |  |
| F7-287\*592\*534MM\*4袋 | 28 | 224 |  |  |
| F7-765\*340\*450MM\*8袋 | 2 | 16 |  |  |
| F7-395\*735\*450MM\*8袋 | 2 | 16 |  |  |
| F7-380\*735\*450MM\*8袋 | 2 | 16 |  |  |
| F7-495\*495\*450MM\*6袋 | 8 | 64 |  |  |
| 亚高效W型，H10效率，镀锌外框 | 机组亚高效，6个月换一次 | H10-592\*592\*292MM-4V | 8 | 32 |  |  |
| H10-592\*287\*292MM-4V | 2 | 8 |  |  |
| H10-490\*592\*292MM-4V | 5 | 20 |  |  |
| 高效有隔板式，H13效率，铝合金外框，进风面密封垫，双面镀锌护网 | 高效，2年换一次 | H13-320\*320\*150MM | 32 | 32 |  |  |
| H13-484\*484\*150MM | 64 | 64 |  |  |
| H13-720\*480\*150MM | 7 | 7 |  |  |
| 高效无隔板式，U15效率，铝合金外框，进风面密封垫，双面镀锌护网 | 高效，2年换一次 | U15-525\*310\*69MM | 26 | 26 |  |  |
| U15-525\*905\*69MM | 26 | 26 |  |  |
| U15-760\*525\*69MM | 6 | 6 |  |  |
| U15-905\*310\*69MM | 48 | 48 |  |  |
| U15-905\*525\*69MM | 6 | 6 |  |  |
| U15-905\*760\*69MM | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总金额： |
|  |  |  |  |  | 提供院方最终方案报价： |